SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych samochodów z grupy małych – segment B, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kat. B prawa jazdy dla WORD w Warszawie z jednoczesnym odkupem 26 samochodów Hyundai i20 stanowiących własność Zamawiającego za wartość określoną przez Rzeczoznawcę ds.. motoryzacji na dzień 01.04.2020 roku.
2. Dostarczane samochody muszą być:
3. fabrycznie nowe;
4. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy;
5. kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych;
6. dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dostarczane samochody muszą spełniać wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.341),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206),

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)

-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355).

- oraz wymagania Zamawiającego, opisane w SIWZ.

1. **Udostępnienie samochodów**

**1).** W każdym z dostarczanych samochodów Wykonawca zamontuje urządzenia dostarczone przez Zamawiającego rejestrujące obraz i dźwięk. Montaż urządzeń powinien uniemożliwić ingerencję osób nieuprawnionych w zapis na nośniku danych. Montowane urządzenia stanowić będą wyposażenie dodatkowe samochodu i zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do dnia 15 marca 2020 r. Wykonawca oświadcza, iż zamontowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów pozostaje bez wpływu na gwarancję, którą objęte są dostarczane Samochody i że z tego powodu, nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. Każdorazowy montaż i demontaż urządzeń rejestrujących dokonuje bezpłatnie Wykonawca.

**2).** Każdy z dostarczanych samochodów musi być przygotowany do eksploatacji, tzn. pozbawiony zabezpieczeń transportowych i zatankowany minimum 5 l. paliwa.

**3).** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt i ryzyko) samochody do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

**4).** Wraz z dostawą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdego samochodu:

1. dowód rejestracyjny z odpowiednią adnotacją „L”
2. potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie;
3. instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia w języku polskim;
4. 2 komplety kluczyków;
5. kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla każdego samochodu.
6. **Obsługa serwisowa samochodów**

**1).** Wykonawca zobowiązany jest dysponować lub współpracować z siecią autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (dalej: stacje obsługi lub SOP) na terenie m. st. Warszawy, zapewniającej możliwość obsługi serwisowej wynajmowanych samochodów:

1. SOP powinny być zlokalizowane w promieniu do 15 km od siedziby Ośrodka przy ul. Odlewniczej 8;
2. SOP powinny pracować 6 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3. w SOP, Wykonawca zapewni pierwszeństwo dla świadczenia usług serwisowych na rzecz Zamawiającego.

**2).** Wykonawca zobowiązany jest do naprawy samochodów będących przedmiotem najmu, w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy samochodu w terminie 24 godzin, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz zapewnienia samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego.

* 1. **Utrzymanie samochodów**

**1).** Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do: zapewnienia pełnej obsługi technicznej pojazdów; wykonywania obowiązkowych badań technicznych i przeglądów gwarancyjnych; wszelkich napraw niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów; sezonowej wymiany i przechowywania opon; dostawy (uzupełniania) i wymiany płynów eksploatacyjnych, za wyjątkiem paliwa i płynu do spryskiwaczy; świadczenia pełnego serwisu blacharsko-lakierniczego.

**2).** W przypadku kradzieży samochodu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego, w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia o kradzieży, a następnie zapewnienia nowego samochodu, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia o kradzieży lub uszkodzeniu.

* 1. **Warunki techniczne pojazdów**

**1).** Samochód osobowy z grupy małych – segment B

**2).** Długość pojazdu – powyżej 3500 mm i poniżej 4080 mm

**3).** Wysokość pojazdu – max 1650 mm

**4).** Szerokość pojazdu – max 1765 mm

**5).** Skrzynia biegów mechaniczna (manualna)

**6).** Silnik spalinowy benzynowy o pojemności nie większej niż 1200 ccm, spełniający wymagania normy spalin min. EURO 6

**7).** Zamawiający nie dopuszcza zmiany liczby przełożeń skrzyni biegów w najmowanych pojazdach, w okresie trwania umowy.

**8).** Typ nadwozia 5-cio drzwiowe, minimum 5- osobowe

**8).** Układ kierowniczy ze wspomaganiem

1. **Wygląd zewnętrzny i wyposażenie**
   * + 1. Kolor nadwozia – biały

**2).** Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami

* dodatkowy pedał hamulca dla egzaminatora ***(świadectwo jakości)***
* ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem
* dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, trwale zamontowane; obszar widoczności w tym lusterku nie może być ograniczony, w szczególności lusterkiem wewnętrznym kierowcy
* dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora,
* pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe,
* apteczka doraźnej pomocy zgodna z normą DIN13164
* instalacja elektryczna z możliwością podłączenia poprzez szybkozłącze oświetlenia tablicy z literą „L” zamontowanej na dachu pojazdu, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych z dnia 22 lipca 2002, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355; art.55 ustawy Prawo o ruchu drogowym)
* tablica „L” zamontowana na środku dachu pojazdu, łatwa do demontażu, zabudowana i podświetlana światłem LED ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)
* instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.

**3).** Wyposażenie dodatkowe wskazane przez Zamawiającego:

* dodatkowy pedał sprzęgła dla egzaminatora ***(świadectwo jakości)***
* światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)
* dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów i świateł mijania umieszczone w polu widzenia egzaminatora,
* elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
* elektrycznie podnoszone szyby przednie,
* centralny zamek wszystkich drzwi,
* regulowana wysokość fotela kierowcy,
* kierownica z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach,
* klimatyzacja manualna lub automatyczna,
* poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera z możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszki pasażera,
* komplet dywaników gumowych, nie utrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (sprzęgła i hamulca),
* w okresie zimy samochód wyposażony w opony zimowe , w sezonie letnim w opony letnie
* tablica wskaźników - możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora,
* dopuszcza się wyposażenie samochodu w:
  + czujniki parkowania;
  + tylną kamerę cofania;
  + lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania;
  + system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego.

1. **Zasady rozliczeń za zrealizowaną usługę**
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc najmu w wysokości i na zasadach określonych w umowie.
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (czynszu) zostanie ustalona jako iloczyn pojazdów najmowanych w danym miesiącu i wysokości odpowiedniej stawki miesięcznej, określonej w umowie, za miesiąc najmu danego pojazdu.
4. Czynsz z tytułu najmu samochodów płatny będzie po zakończeniu miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.
6. Pierwszym miesiącem, za który Wykonawcy przysługuje czynsz jest pierwszy miesiąc następujący po zakończeniu miesiąca, w którym zostały dostarczone samochody, zaś ostatnim miesiącem, za który przysługuje czynsz jest ostatni pełny miesiąc kalendarzowy najmu Samochodu.