**AT.26.8.2019.BM Załącznik nr 3 do SIWZ**

**OPIS OFEROWANYCH POJAZDÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagania minimalne** | **Opis oferowanego samochodu** |
| Rodzaj pojazdu | samochód osobowy z grupy samochodów małych – segment B |  |
| Długość pojazdu | Powyżej 3500 mm i poniżej 4080 mm |  |
| Wysokość pojazdu  Szerokość pojazdu | Max 1650 mm  Max 1765 mm |  |
| Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami | * dodatkowy pedał hamulca dla egzaminatora ***(świadectwo jakości)*** * ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem * dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, trwale zamontowane; obszar widoczności w tym lusterku nie może być ograniczony, w szczególności lusterkiem wewnętrznym kierowcy * dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora, * pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe, * apteczka doraźnej pomocy zgodna z normą DIN13164 * instalacja elektryczna z możliwością podłączenia poprzez szybkozłącze oświetlenia tablicy z literą „L” zamontowanej na dachu pojazdu, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych z dnia 22 lipca 2002, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355; art.55 ustawy Prawo o ruchu drogowym) * tablica „L” zamontowana na środku dachu pojazdu, łatwa do demontażu, zabudowana i podświetlana światłem LED ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355) * instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. |  |
| Skrzynia biegów | mechaniczna (manualna) |  |
| Pojemność silnika/moc silnika | Silnik spalinowy benzynowy o pojemności nie większej niż: 1200 ccm  Samochód musi spełniać wymagania normy emisji spalin min. EURO 6 |  |
| Typ nadwozia | 5-cio drzwiowe, minimum 5-cio osobowe |  |
| Kolor nadwozia | biały |  |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
| Tablica wskaźników | możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora |  |
| Wyposażenie dodatkowe wskazane przez Zamawiającego | * dodatkowy pedał sprzęgła dla egzaminatora ***(świadectwo jakości)*** * światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) * dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów i świateł mijania umieszczone w polu widzenia egzaminatora, * elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, * elektrycznie podnoszone szyby przednie, * centralny zamek wszystkich drzwi, * regulowana wysokość fotela kierowcy, * kierownica z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera z możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszki pasażera, * komplet dywaników gumowych, nie utrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (sprzęgła i hamulca), * w okresie zimy samochód wyposażony w opony zimowe , w sezonie letnim w opony letnie * tablica wskaźników - możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora, * dopuszcza się wyposażenie samochodu w:   + czujniki parkowania;   + tylną kamerę cofania;   + lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania;   + system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego. |  |