**AT.26.8.2019.BM Załącznik nr 3 do SIWZ**

**OPIS OFEROWANYCH POJAZDÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagania minimalne** | **Opis oferowanego samochodu** |
| Rodzaj pojazdu | samochód osobowy z grupy samochodów małych – segment B |  |
| Długość pojazdu | Powyżej 3500 mm i poniżej 4080 mm |  |
| Wysokość pojazduSzerokość pojazdu  | Max 1650 mmMax 1765 mm |  |
| Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami | * dodatkowy pedał hamulca dla egzaminatora ***(świadectwo jakości)***
* ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem
* dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, trwale zamontowane; obszar widoczności w tym lusterku nie może być ograniczony, w szczególności lusterkiem wewnętrznym kierowcy
* dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora,
* pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe,
* apteczka doraźnej pomocy zgodna z normą DIN13164
* instalacja elektryczna z możliwością podłączenia poprzez szybkozłącze oświetlenia tablicy z literą „L” zamontowanej na dachu pojazdu, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych z dnia 22 lipca 2002, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355; art.55 ustawy Prawo o ruchu drogowym)
* tablica „L” zamontowana na środku dachu pojazdu, łatwa do demontażu, zabudowana i podświetlana światłem LED ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)
* instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.
 |  |
| Skrzynia biegów | mechaniczna (manualna) |  |
| Pojemność silnika/moc silnika | Silnik spalinowy benzynowy o pojemności nie większej niż: 1200 ccmSamochód musi spełniać wymagania normy emisji spalin min. EURO 6 |  |
| Typ nadwozia | 5-cio drzwiowe, minimum 5-cio osobowe |  |
| Kolor nadwozia | biały |  |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
| Tablica wskaźników | możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora  |  |
| Wyposażenie dodatkowe wskazane przez Zamawiającego | * dodatkowy pedał sprzęgła dla egzaminatora ***(świadectwo jakości)***
* światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)
* dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów i świateł mijania umieszczone w polu widzenia egzaminatora,
* elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
* elektrycznie podnoszone szyby przednie,
* centralny zamek wszystkich drzwi,
* regulowana wysokość fotela kierowcy,
* kierownica z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach,
* klimatyzacja manualna lub automatyczna,
* poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera z możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszki pasażera,
* komplet dywaników gumowych, nie utrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (sprzęgła i hamulca),
* w okresie zimy samochód wyposażony w opony zimowe , w sezonie letnim w opony letnie
* tablica wskaźników - możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora,
* dopuszcza się wyposażenie samochodu w:
	+ czujniki parkowania;
	+ tylną kamerę cofania;
	+ lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania;
	+ system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego.
 |  |