### Załącznik nr 2 do SIWZ

### OFERTA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Warszawie

## ul. Odlewnicza 8,

## 03-231 Warszawa

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie)

tel.: ……………….………….. fax: ……………………………. e-mail: ………………………………..……………

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na **„Dostawa dwóch samochodów ciężarowych i przyczepy ciężarowej przystosowanych do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy ”:**

1. Oferujemy realizację zamówienia – w zakresie określonym w ogłoszeniu   
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę łączną:

Cena netto:……………………………………………………………………………………………………… zł

słownie:……………………………………………………………………………………………………………. zł

Podatek VAT :…………………………………………………………………………………………………… zł

słownie:……………………………………………………………………………………………………………. zł

Cena brutto:…………………………………………………………………………………………………….. zł

słownie:……………………………………………………………………………………………………………. zł

obliczoną na podstawie poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość **pojazdów** | Wartość netto | Kwota VAT | Wartośćbrutto |
| samochody ciężarowe przeznaczone do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy |  |  | 2 |  |  |  |
| przyczepa ciężarowa przeznaczona do egzaminowania na kategorię C+E prawa jazdy |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |

1. Oświadczamy, że w podanych cenach jednostkowych oraz cenie oferty brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Potwierdzamy, że dostarczane pojazdy spełniają wszystkie wymagania minimalne określone w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.
3. Oferujemy dostawę następujących pojazdów:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Marka | Model | Parametry techniczne, m.in.: długość, pojemność silnika, moc silnika, rodzaj paliwa | Gwarancja na Samochód | Gwarancja na Przyczepę |
| 2 sztuki samochodów ciężarowych przystosowanych do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy |  |  |  |  |  |
| 1 przyczepa ciężarowa przystosowana do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy.
2. Oświadczamy, że oferowana marka samochodu posiada Autoryzowaną Stację Obsługi w odległości maksimum 40 km od siedziby Zamawiającego, t.j. zlokalizowaną w …………………………………….. .
3. Oświadczamy, iż realizację następujących elementów zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
   1. ……………
   2. …………….
   3. ……………..
4. Oferta zawiera łącznie …………..stron kolejno ponumerowanych.
5. Załącznikami do oferty są:
   * + - ………………………………..
       - ………………………………..
       - ………………………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejsce i data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

nazwa i adres wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu na **„Dostawa dwóch samochodów ciężarowych i przyczepy ciężarowej przystosowanych do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy ”**

oświadczam/-y, że:

1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
4. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie niniejszego zamówienia.

2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

potwierdzających spełnienie warunku udziału opisanego w pkt V ppkt 3 SIWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy (ilość, parametry techniczne samochodu lub zespołu pojazdów)** | **Odbiorca** | **Wartość wykonanych dostaw**  **(brutto)** | **Data wykonania** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych dostaw.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Opis oferowanych przez Wykonawcę pojazdów**

**1. Parametry samochodu ciężarowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO*** | Parametry oferowanego sprzętu |
| 1 | silnik z zapłonem samoczynnym, 6 cylindrowy, spełniający warunki normy emisji spalin EURO 6, o mocy znamionowej min. 164 kW |  |
| 2 | fabrycznie nowy |  |
| 3 | rok produkcji 2016 |  |
| 4 | dopuszczalna masa całkowita co najmniej 12 t |  |
| 5 | rzeczywista masa całkowita ( z obciążeniem) co najmniej 10 t |  |
| 6 | długość co najmniej 8,0 m, lecz nie więcej niż 8,5 m |  |
| 7 | szerokość co najmniej 2,4 m, lecz nie więcej niż 2,55 m |  |
| 8 | liczba osi – 2 |  |
| 9 | osiągana prędkość co najmniej 80 km/godz., również w przypadku ciągnięcia przyczepy |  |
| 10 | ręczna (manualna) skrzynia biegów |  |
| 11 | zawieszenie tylnej osi pneumatyczne |  |
| 12 | hamulce tarczowe oś przednia i tylna |  |
| 13 | układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne ABS |  |
| 14 | układy kontroli trakcji oraz stabilizacji toru jazdy |  |
| 15 | kolor kabiny: biały |  |
| 16 | skrzynia ładunkowa zamknięta o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, z aluminiowymi burtami o wysokości około 500 mm. Plandeka z zamieszczonymi znakami graficznymi reklamowo-identyfikacyjnymi na podstawie wzoru będącego załącznikiem nr 1C do SIWZ. Podłoga wodoodporna i antypoślizgowa, z miejscami kotwiczenia do zamocowania ładunku. |  |
| 17 | tachograf samochodowy |  |
| 18 | hamulec silnikowy |  |
| 19 | tempomat |  |
| 20 | koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach |  |
| 21 | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 22 | sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego |  |
| 23 | przedni zaczep do holowania |  |
| 24 | koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia |  |
| 25 | klimatyzacja |  |
| 26 | radio |  |
| 27 | kabina kierowcy trzymiejscowa (2+1), wyposażona w fotel kierowcy i pasażera z zawieszeniem pneumatycznym, możliwością regulacji i zintegrowanymi z fotelami pasami bezpieczeństwa, dopuszcza się trzecie miejsce statyczne wyposażone w pas bezpieczeństwa |  |
| 28 | szyba czołowa zespolona |  |
| 29 | osłony przeciwsłoneczne 3 sztuki |  |
| 30 | elektrycznie sterowane szyby boczne |  |
| 31 | ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne lewe i prawe |  |
| 32 | lusterka krawężnikowe lewe i prawe |  |
| 33 | lusterko przednie dojazdowe |  |
| 34 | podgrzewany układ zasilania paliwa |  |
| 35 | podgrzewany osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym |  |
| 36 | fartuchy przeciwbłotne |  |
| 37 | korek wlewu paliwa zamykany na klucz |  |
| 38 | zbiornik paliwa minimum 150 l |  |
| 39 | światła do jazdy dziennej |  |
| 40 | język polski na wyświetlaczu tablicy wskaźników |  |
| 41 | zaczep do łączenia przyczepy typu tandem, wyposażony w długą dźwignię unoszenia sworznia w celu bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy |  |
| 42 | przyłącza elektryczne i hamulcowe do przyczepy (złącze pneumatyczne Duomatic lub równoważne) umieszczone przy sprzęgu, pod skrzynią ładunkową w sposób umożliwiający łatwy i bezpieczny dostęp przy złączaniu i rozłączaniu przyczepy, zabezpieczone przed uszkodzeniem przy maksymalnym skręcie |  |
| 43 | dywaniki podłogowe gumowe w kabinie kierowcy |  |
| 44 | dodatkowe lusterka zewnętrzne dla egzaminatora lewe i prawe |  |
| 45 | urządzenia powtarzające działanie mechanizmów sterowania pojazdem po stronie egzaminatora, siedzącego na miejscu pasażera: dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym i dodatkowy pedał sprzęgła |  |
| 46 | dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów, świateł mijania i światła STOP widoczne z miejsca egzaminatora |  |
| 47 | apteczka doraźnej pomocy |  |
| 48 | trójkąt ostrzegawczy |  |
| 49 | gaśnica |  |
| 50 | 2 kliny pod koła |  |
| 51 | podnośnik hydrauliczny 10 t |  |
| 52 | podświetlane tablice „L” z możliwością szybkiego demontażu, umieszczone z przodu i tyłu pojazdu |  |
| 53 | oznaczenie pojazdu w sposób zgodny z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |

**2. Parametry przyczepy ciężarowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO*** | Parametry oferowanego sprzętu |
| 1 | przyczepa typu tandem |  |
| 2 | rok produkcji 2016 |  |
| 3 | szerokość taka sama jak samochodu ciężarowego, co najmniej 2,4m |  |
| 4 | długość co najmniej 7,5 m |  |
| 5 | dopuszczalna masa całkowita co najmniej 8 t (łącznie z samochodem zespół pojazdów powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t) |  |
| 6 | skrzynia ładunkowa zamknięta, z burtami aluminiowymi, o wysokości i szerokości takiej samej jak skrzynia ładunkowa oferowanego samochodu ciężarowego; plandeka z zamieszczonymi znakami graficznymi reklamowo-identyfikacyjnymi na podstawie wzoru będącego załącznikiem nr 1C do SIWZ. Podłoga wodoodporna i antypoślizgowa z miejscami kotwiczenia do zamocowania ładunku. |  |
| 7 | osłony boczne przeciwnajazdowe |  |
| 8 | fartuchy przeciwbłotne |  |
| 9 | ogumione koło zapasowe |  |
| 10 | dwa kliny pod koła |  |
| 11 | podnoszona noga podporowa bez kółka |  |
| 12 | przyłącze elektryczne i hamulcowe dostosowane do oferowanego samochodu ciężarowego, zamocowane nad dyszlem w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami przy maksymalnym skręcie |  |
| 13 | przyczepa dostosowana innymi parametrami do oferowanego samochodu ciężarowego |  |
| 14 | zespół samochód z przyczepą powinien mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t ( obciążenie skrzyni ładunkowej tak, by rzeczywista masa całkowita zespołu wynosiła co najmniej 15 t, ładunek umieszczony bez możliwości przemieszczania się podczas jazdy, łatwy do wyładunku, uchwyty mocujące ładunek w podłodze) |  |
| 15 | podświetlana tablica „L” umieszczona z tyłu pojazdu |  |
| 16 | pojazd oznakowany zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |

**3. Parametry zespołu pojazdów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO*** | Parametry oferowanego sprzętu |
| 1 | dopuszczalna masa całkowita co najmniej 20 t |  |
| 2 | rzeczywista masa całkowita co najmniej 15 t |  |
| 3 | długość maksymalnie 16,5 m |  |
| 4 | osiąga prędkość o najmniej 80 km/h |  |
| 5 | oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejsce i data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis osoby upoważnionej do podpisania ofert

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE**

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

............................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

............................................................................................................................

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa dwóch samochodów ciężarowych i przyczepy ciężarowej przystosowanych do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy ”,**

Oświadczam/y, że:

1. Nie należymy do grupy kapitałowej\*
2. Należymy do grupy kapitałowej \*

(należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5).

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... roku

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

\* - niepotrzebne skreślić